Neu von Miroprecision: Robuste und dichte LED-Signalleuchten für Montage in dicke Panels

Vouvry, Schweiz – 8. November 2016 - Microprecision Electronics SA hat ihr Sortiment an robusten und IP67-dichten LED-Signalleuchten um Varianten mit extra-langem Metallgehäuse erweitert. Das Gehäusedesign ist für die Montage mit Unterlegscheibe in Schalttafeln oder Gehäuse bis 9mm vorgesehen. Diese neuen Gehäuse für die Front-Montage sind sowohl mit nach innen, als auch mit nach außen gerichtetem Reflektor verfügbar. Der elektrische Anschluss kann in Form von Einzellitzen oder auch mit einer lösbaren Quick-Connect Faston-Verbindung ausgeführt werden. Für Wasserdichtheit und für Außenanwendungen gewähren die voll vergossenen Einzellitzen, in Verbindung mit dem zusätzlichen Dichtring auf der Vorderseite, die Dichtheit nach IP67 von außen und auch von innen.
Diese besonders robusten, wasserdichten und vibrationsbeständigen LED-Signalleuchten eignen sich für zahlreiche Anwendungen, unter anderem auch für industrielle Steuerungen, Armaturenbretter, Spiel- und Verkaufsautomaten sowie für Instrumentierungsanwendungen in der Luftfahrt- und Militärtechnik. Sie werden im Werk von Microprecision in den USA hergestellt und können auf Kundenwunsch gerne auch mit spezifischen Drähten, Steckverbindern oder Markierungen geliefert werden. Dies ist bereits bei kleinen bis mittleren Stückzahlen möglich.
Alle Ausführungen sind in einer Vielzahl von Farben und Leuchtstärken verfügbar, einschließlich gelb, grün, blau, orange, weiß, zweifarbig, blinkend, infrarot, Tageslicht-lesbar, und Nachtsicht-kompatibel. Ein Vorwiderstand für Betriebsspannungen bis 48VDC kann eingebaut werden.
Microprecision Electronics SA ist ein Hersteller von LED-Signalleuchten, Mikroschaltern und Präzisionswiderständen, mit Fertigungsstätten in den USA und der Schweiz.

Weitere Informationen finden Sie auf www.microprecision.ch oder direkt bei Microprecision Electronics SA, Schweiz, Tel. +41 24 481 43 43, e-mail: info@microprecision.ch
