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即時リリース		
お問い合わせ先： mediaroom@samtec.com
		
Samtec、DC～120GHzまで対応の1.0mmコネクターを発売 

インディアナ州ニューアルバニー、 2026年9月15日—コネクター業界のサービスリーダーであるSamtec, Inc.は、100-CMシリーズ 1.0mm垂直圧縮マウント基板コネクターの発売を発表しました。100-CMシリーズは、WバンドからDバンド（DC～120GHzまで）にわたる次世代ミリ波テストおよび測定用途向けに設計されており、広い性能マージンにより、複雑な導波管や高価な0.8mm機器への移行を必要とせずに、上限周波数まで高い信頼性、精度、再現性を実現します。
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はんだレス・コンプレッションマウント設計により、コネクターを基板上の様々な位置で使用できるため、現場での交換を可能とする機能性とレイアウトの柔軟性を実現します。はんだ付けされた基板インターフェースとは異なり、コンプレッションマウント技術は、ミリ波帯における高い再現性を備えた性能をサポートしながら、設置、交換、評価を簡素化します。

Samtecの100-CMシリーズ コンプレッションマウント型インターコネクトのもう一つの重要な差別化ポイントは、位置合わせ機能です。コネクターのフット部に加工された位置合わせ溝と、プリント基板上の基準マークを組み合わせることで、位置合わせピンがランディングパッドの中央に確実に配置されます。この高い位置決め精度により、コネクターの性能を最大限に引き出し、最適なシグナルインテグリティを実現します。性能は、DC～40GHzでVSWR 1.25:1、40GHz～110GHzで1.4:1、110GHz～120GHzで1.6:1と規定されており、マイクロストリップPCBローンチを含みます。

Samtecの1.0mm垂直コンプレッションマウントジャックは、1.0mm低損失フレキシブルマイクロ波ケーブルアセンブリーと接続できます。Samtec独自の高い屈曲安定性を備えたNitrowave®ケーブル（LL095およびLL110シリーズ）にも対応します。ダイナミックパフォーマンスレイヤー（DPL）を含む革新的な構造により、Nitrowaveケーブルは、要求の厳しいラボ環境においても、信頼性が高く再現性のある測定を可能にします。

ミリ波周波数帯では、コネクターのローンチ設計の重要性が高まります。Samtecは、基板ローンチ最適化、電界シミュレーション、3Dモデリングなどのシグナルインテグリティサポートを提供し、システム性能の最大化を支援します。RFローンチ最適化や設計サポートについては、RFgroup@samtec.com までお問い合わせください。

Samtecの100-CMコネクターは対応する周波数レンジが広いため、エンジニアは高度なRF、マイクロ波、高速デジタルシステムの開発・検証において、より大きな設計マージンを確保できます。仕様の確認、3Dモデルや試験報告書へのアクセス、またはご注文は、 samtec.com/100-CMをご覧ください。

Samtecは、ロンドンで開催されるEuropean Microwave 2026に出展します（ブース番号D40）。最新の製品と技術の概要をご紹介します。ご予約をご希望の方は、mediaroom@samtec.comまでご連絡ください。

-----------------------------
Samtec, Inc. について
Samtecは、ハイスピード ボード・ツー・ボード、ハイスピード ケーブル、ミッドボードおよびパネルオプティクス、高精度 RF、フレキシブルスタッキング、マイクロ／ラギッド コンポーネントおよびケーブルなど、電子機器のインターコネクト（相互接続）ソリューションの広範な製品ラインを提供する、売上高10億ドル規模の世界的メーカーです。 世界で40を超える拠点を持ち、125カ国以上で製品が販売されているSamtecは、グローバルなプレゼンスで、比類のない顧客サービスを提供しています。データ通信、工業、軍事／航空宇宙、医療、コンピュータ、半導体、計測機器、自動車などの産業向けに、次世代の高品質な相互接続ソリューションを提供しています。  詳細は、www.samtec.comをご覧ください。

Samtec, Inc.
P.O. Box 1147
New Albany, IN 47151-1147
USA
Phone: + 812-944-6733
www.samtec.com/media-room

弊社の広報チームは、魅力的で革新的なストーリーを発信するために、世界中のジャーナリストに協力します。報道関係の方で取材をご希望の場合は、mediaroom@samtec.com までメールでご連絡ください。
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