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לפרסום מיידי

דוא"ל לתקשורת: mediaroom@samtec.com

מחברי AcceleRate® mP של Samtec עם פונקציונליות כפולה חוסכים מקום במעגל המודפס

ניו אלבני, אינדיאנה (ארה"ב), 3 בנובמבר, 2026 – חברת Samtec, המובילה בשירות בתעשיית המחברים, מכריזה על יציאתה לשוק עם מחברי להב (bladeconnector), דגמי AcceleRate® mP (UDM6, UDF6) עם גובה מערום של 10 מ"מ, שילוב של פין אותות וחיבור אספקת מתח. הפונקציונליות הכפולה של אותות ספרתיים ומתח גבוה מבטלת את הצורך במחברים נוספים ומקטינה את השטח הכולל של המעגל המודפס, מבלי להתפשר על הפונקציונליות. כתוצאה מכך, מחברי AcceleRate® mP מתאימים לכל יישום שבו נדרשת רב גוניות של ניתוב אותות ואספקת מתח בעקבת מעגל קטנה, למשל במערכות של תקשורת נתונים (datacom), רשתות אלחוטיות בדור 5 ודור 6, אוטומציה ורובוטיקה תעשייתיות, צבא וחלל ומכשור.
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כדי למנוע צפיפות במחבר ולאפשר קירור אחיד, מגעי אספקת הכוח מוצבים במקביל לדופן הארוכה של המחבר. הצבת המגעים הזו נמצאת בהסטה של º90 בהשוואה למערכות נפוצות בתעשייה של אספקת כוח, והיא מאפשרת פיזור חום אופטימלי, עם יכולת גבוהה של נשיאת זרם של עד 15 אמפר לכל מגע ודירוג מתח של 200 וולט מתח חילופין או 283 וולט מתח ישר.

תכנון מערך הפינים הפתוח בצד של מערך המגעים בעל צפיפות גבוהה של המחבר, תומך באפנון PAM4 של 64 ג'יגה סיביות בשנייה (32 ג'יגה סיביות בשנייה NRZ) ותומך בגמישות ניתוב. המשמעות היא, שמתכנן יכול להפעיל אותות מיוחסים (בחיבור יחיד, Single-ended) בו בזמן עם אותות בזוג הפרשי ועם חיבור כוח במהירות נמוכה, על ידי שימוש בהקצאת פינים ייעודית עבור דרישות ייחודיות של יישום. את נתיבי ההארקה אפשר להציב באופן אסטרטגי, כך שערב הדיבור (crosstalk) ועכבת (impedance) הבקרה יקטנו.

להוספה של גמישות נוספת, קיים מגוון של אפשרויות פינים וחיבורים בגובהי מערום (stack) של 5 מ"מ ושל 10 מ"מ. התכנון של מערך הפינים הפתוח מספק כמות כוללת של 60, 120, 180 או 240 פינים במערך של שש שורות וקיימות אפשרויות של 4, 6, 8, או 10 מגעים להספק גבוה.

בדיקות בתנאי סביבה קשים (Severe Environmental Testing), שנודעות גם בשם SET, הן יוזמה של Samtec לבדיקת מוצרים בתנאים שהם מעבר לתקנים ולמפרטים האופייניים בתעשייה, במטרה להבטיח שהם הרבה יותר מאשר רק מתאימים לתנאי סביבה קשוחים וקשים. מוצרי SET מאושרים לשימוש במשימות המוגדרות לפי Class D שלהן יש צורך בפתרונות עם אמינות גבוהה, יציאה לשוק מהירה, עם עלות-תועלת כדאית עבור לווייני LEO, SmallSat, CubeSat ויישומים אחרים של חקר החלל. מחברי AcceleRate® mP (UDM6, UDF6) מאושרים לפי בדיקות SET.

לצפייה במידע טכני, להורדת דגם בתלת ממד או להגשת הזמנה, בקר בכתובת samtec.com/acceleratemp. לקבלת עזרה בניתוב אותות או הספק במערך פינים פתוח יש ליצור קשר עם קבוצת שלמות האותות של Samtec בכתובת SIG@samtec.com.

אודות חברת Samtec
חברת Samtec היא יצרנית עולמית עם היקף ייצור עולמי של 1 מיליארד דולר, של קו רחב של פתרונות לחיבורים פנימיים במערכות אלקטרוניות, כולל חיבורים מהירים של מעגל למעגל, כבלים למהירות גבוהה, חיבורים ללוחות אופטיים וללוחות חזית, חיבורי RF מדויקים, חיבורי מערומים גמישים ורכיבי מיקרו ורכיבי כבלים מוקשחים. עם יותר מ- 40 אתרים בעולם ומוצרים שנמכרים ביותר מ- 125 מדינות, הנוכחות העולמית של Samtec מאפשרת לה להעניק שירות ללא תחרות. Samtec מספקת פתרונות של חיבורים פנימיים בדור ובאיכות גבוהה בין היתר לתעשיות הטלקומוניקציה, מחשבים, מוליכים למחצה, רפואה, תעשייה, רכב ומכשור. לקבלת פרטים נוספים, בקר בכתובת: http://www.samtec.com.

Samtec, Inc.
P.O. Box 1147
New Albany, IN 47151-1147 
ארה"ב 
טלפון:  + 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)
www.samtec.com/media-room

צוות העיתונות שלנו מפיק הנאה משיתוף פעולה עם אנשי תקשורת ברחבי העולם ומהעברת סיפורים מעניינים וחדשניים. פעילים בתחום המדיה או העיתונות שמעונינים להיות בקשר מוזמנים לשלוח דוא"ל לכתובת mediaroom@samtec.com.
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