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即時發佈		
聯絡人：mediaroom@samtec.com
		
Samtec 1.0 mm 連接器可支持直流至 120 GHz 頻率範圍 

印第安納州新奧爾巴尼，2026 年 9 月 15 日 — 連接器行業服務翹楚 Samtec, Inc. 宣佈推出其 1.0 mm 垂直壓縮式板對板連接器 100-CM 系列。100-CM 專為 W 波段及延伸至 D 波段（直流至 120 GHz）的下一代毫米波測試與量測應用而設計，其寬廣的性能餘裕可確保在最高頻率範圍內提供更高的可靠性、精確度與重複性，且無需轉用複雜的波導或更昂貴的 0.8 mm 設備。 
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該產品採用無焊壓縮式安裝設計，能讓連接器應用於 PCB 上的多個位置，從而實現現場可更換功能及佈局靈活性。與焊接式電路板介面不同，壓縮式安裝技術有助於簡化安裝、更換與評估流程，同時能確保毫米波性能的可重複性。

Samtec 100-CM 系列壓縮式安裝互連裝置的另一項關鍵優勢，在於其對位功能。在連接器底座上銑削出的對位槽，搭配 PCB 上的定位標記，可確保對位銷精準對準接點。這種精確的定位精度有助於發揮連接器的最佳性能，並確保最佳的訊號完整性。性能規格：直流至 40 GHz 頻段的 VSWR 為 1.25:1，40 GHz 至 110 GHz 頻段為 1.4:1，110 GHz 至 120 GHz 頻段為 1.6:1，包含微帶 PCB 饋入結構。 

Samtec 1.0 mm 垂直壓縮式接頭可與 1.0 mm 低損耗柔性微波纜線組件（包括 Samtec 專有的、在彎折時仍具高度穩定性的 Nitrowave® 纜線（LL095 及 LL110 系列））兼容。Nitrowave 纜線採用創新結構，包含動態性能層 (DPL)，可在嚴苛的實驗室環境中提供可靠且可重複的測量結果。

在毫米波頻段下，連接器的饋入設計變得愈發關鍵。Samtec 提供信號完整性支持服務，例如板端饋入優化、電場模擬及 3D 建模，以協助確保系統整體發揮最佳效能。有關射頻饋入優化及設計支持，請聯絡 RFgroup@samtec.com。 

Samtec 的 100-CM 連接器具備擴展的頻率範圍，在工程師開發及驗證先進的射頻、微波及高速數字系統時，可為其提供額外的餘裕。如需查閱規格、瀏覽 3D 模型及測試報告，或進行訂購，請訪問 samtec.com/100-CM。 

歡迎蒞臨於倫敦舉辦的「2026 年歐洲微波展」，造訪 Samtec 的 D40 號展位，了解我們最新的產品與技術。若要預約，請發送電子郵件至 mediaroom@samtec.com。

-----------------------------
關於 Samtec, Inc. 
Samtec 是一家年營收達 10 億美元的全球製造商。該公司提供廣泛的電子互連解決方案，包括高速板對板、高速電纜、中板和面板光學器件、精密射頻、柔性堆疊以及微型/堅固元件和電纜。Samtec 在全球擁有 40 多個分支機搆，產品銷往 125 個國家/地區，其業務遍及全球，能夠提供無與倫比的客戶服務。Samtec 為數據通訊、工業、軍事/航天、醫療、電腦、半導體、儀器儀表及汽車等產業提供新一代高質素互連解決方案。若需了解更多資訊，請訪問 www.samtec.com。

Samtec, Inc.
P.O. Box 1147
New Albany, IN 47151-1147
USA
電話：+ 812-944-6733
www.samtec.com/media-room 

我們的新聞團隊樂於與世界各地的記者合作，分享引人入勝的創新故事。如果您是媒體/新聞界人士，並希望了解更多資訊，請發送電子郵件至 mediaroom@samtec.com。
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