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Samtec 的 1.0 mm 连接器支持 DC 至 120 GHz 
［美国印第安纳州新奥尔巴尼］2026年9月15日--连接器行业的服务领导者Samtec, Inc.宣布推出其 1.0 mm 垂直压缩安装式板端连接器 100-CM系列。100-CM 系列专为下一代毫米波测试与测量应用而设计，适用于 W 波段及 D 波段范围（DC 至 120 GHz），具备宽裕的性能余量，即使在接近频率上限的情况下，也能提供更高的可靠性、精确度和重复性，同时无需转换至复杂的波导或更昂贵的 0.8 mm 设备。
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无焊压缩安装设计支持现场更换功能，并通过允许连接器安装于 PCB 的不同位置提供更大的布局灵活性。与焊接式板端接口不同，压缩安装技术有助于简化安装、更换和评估流程，同时支持可重复的毫米波性能。
Samtec 100-CM 系列压缩安装式互连产品的另一项关键差异化优势，是其对准特性。连接器底部铣制的对准槽与 PCB 上的基准标记配合，能确保对齐针脚精准地位于接合垫片正中央。这种精确的位置精度有助于实现连接器的最佳性能和信号完整性。其性能指标为：从 DC 至 40 GHz VSWR 为 1.25:1；从 40 GHz 至 110 GHz VSWR 为 1.4:1；从 110 GHz 至 120 GHz VSWR 为 1.6:1，其中包括微带线 PCB 端接。
Samtec 的 1.0 mm 垂直压缩安装式插座可与 1.0 mm 低损耗柔性微波电缆组件配接，包括 Samtec 专有且在弯曲时具有高度稳定性的 Nitrowave® 电缆 (LL095和  LL110系列)。Nitrowave 电缆采用创新结构，其中包含动态性能层（Dynamic Performance Layer，DPL)，可在苛刻的实验室环境中支持可靠且可重复的测量。
在毫米波频率下，连接器端接设计的重要性日益提升。Samtec 提供信号完整性支持，包括 PCB 端接优化、电场仿真和 3D 建模，以助力确保系统实现最佳性能。如需 RF 端接优化和设计支持，请联系 RFgroup@samtec.com 
Samtec 100-CM 连接器扩展的频率范围可为工程师在开发和验证先进 RF、微波及高速数字系统时提供更大的裕量。如需查看规格、获取 3D 模型和测试报告，或订购请访问 samtec.com/100-CM。
欢迎莅临 Samtec 在伦敦举办的 European Microwave 2026 展会(展位号为 D40)了解我们最新的产品与技术。如需预约会议，请发送邮件至 mediaroom@samtec.com
-----------------------------
关于Samtec, Inc. 
Samtec 是一家年营收达 10 亿美元的全球制造商，提供广泛的电子互连解决方案，包括高速板到板互连、高速电缆、中板和面板光学、精密 RF、Flexible Stacking，以及微型/坚固型组件和电缆。Samtec 在全球设有 40 多个分支机构，产品销往 125 多个国家，其全球布局使其能够提供无与伦比的客户服务。Samtec 为数据通信、工业、军事/航空航天、医疗、计算机、半导体、仪器仪表和汽车等行业提供新一代高质量互连解决方案。更多信息请访问：www.samtec.com
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我们的公关团队非常乐意与全球各地的记者合作，分享引人入胜且创新性的故事。如果您是媒体/新闻界人士并希望进一步洽谈，欢迎发送电子邮件至：mediaroom@samtec.com
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