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Les connecteurs Samtec AcceleRate® mP à double fonctionnalité font gagner de l'espace sur le circuit imprimé

New Albany, IN, 3 novembre 2026 — Samtec, Inc., leader du service dans le secteur des connecteurs, annonce la sortie de ses connecteurs mixtes à broches de signal et lames d'alimentation AcceleRate® mP (UDM6, UDF6) d’une hauteur d’empilement de 10 mm. La double fonctionnalité de transmission de signaux numérique et d’alimentation haute puissance élimine le besoin de connecteurs supplémentaires, réduisant ainsi l'encombrement total sur le circuit imprimé sans sacrifier la fonctionnalité. Les connecteurs AcceleRate® mP conviennent ainsi à toute application nécessitant une polyvalence de routage signal/alimentation sur une surface réduite, y compris dans les secteurs des datacoms, des réseaux sans fil 5G/6G, de l'automatisation industrielle et de la robotique, du militaire et de l'aérospatial, ainsi que de l'instrumentation. 
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Pour réduire l'encombrement dans le connecteur et assurer un refroidissement uniforme, les lames d’alimentation sont positionnées parallèlement à la longueur du corps du connecteur. Cette disposition des lames, tournée de 90° par rapport aux systèmes d’alimentation courants de l’industrie, permet une dissipation thermique optimisée, avec une capacité de transport de courant allant jusqu’à 15 A par lame et une tension nominale de 200 VAC ou 283 VDC.
La conception à champ de broches ouvert de la partie du connecteur comportant le réseau haute densité permet des débits de 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) et une plus grande flexibilité du routage. Cela permet aux concepteurs d’acheminer simultanément des signaux asymétriques, des signaux à paires différentielles et des lignes d’alimentation à plus faible débit grâce à des assignations de broches spécifiques selon les besoins de l'application. Les chemins de masse peuvent être placés de manière stratégique pour réduire la diaphonie et contrôler l'impédance. 

Pour renforcer la flexibilité de conception, une variété d'options de broches et de lames sont disponibles avec des hauteurs d’empilement de 5 mm et 10 mm. La conception à champ ouvert offre 60, 120, 180 ou 240 contacts au total, répartis sur une grille de six rangées, et des options avec 4, 6, 8 ou 10 lames haute puissance sont également disponibles.

Les tests environnementaux sévères, également connus sous le nom de SET (Severe Environment Testing), sont une initiative Samtec visant à tester les produits au-delà des normes et spécifications industrielles habituelles afin de garantir qu'ils sont parfaitement adaptés à une utilisation en environnements difficiles et hostiles. Les produits certifiés SET sont approuvés pour les missions de classe D, nécessitant des solutions à haute fiabilité, disponibles rapidement et économiques, pour les satellites LEO, SmallSats, CubeSats et autres applications d'exploration spatiale. Les connecteurs AcceleRate mP (UDM6, UDF6) sont certifiés SET.  

Pour consulter les informations techniques, télécharger un modèle 3D ou passer une commande, rendez-vous sur samtec.com/acceleratemp. Pour obtenir de l'aide concernant le routage des signaux et de l’alimentation avec la conception à champ de broches ouvert, veuillez contacter le groupe Signal Integrity de Samtec à SIG@samtec.com. 

À propos de Samtec, Inc.
Samtec est un fabricant mondial d'un milliard de dollars de chiffre d’affaires proposant une large gamme de solutions d'interconnexion électronique, incluant des connecteurs carte à carte haute vitesse, des câbles haute vitesse, des connecteurs optiques de milieu de carte et de panneau, des connecteurs RF de précision, des empilements flexibles et des composants et câbles micro/robustes. Avec plus de 40 sites internationaux et des produits vendus dans plus de 125 pays, la présence mondiale de Samtec permet un service client inégalé. Samtec propose des solutions d'interconnexion de nouvelle génération et de haute qualité pour les secteurs des datacoms, des télécommunications, de l'informatique, des semi-conducteurs, du médical, de l'industrie, de l'automobile et de l'instrumentation, entre autres. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.samtec.com.
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Notre équipe de presse adore travailler avec les journalistes du monde entier pour proposer des articles captivants sur nos technologies innovantes. Si vous êtes membre des médias ou de la presse et souhaitez en parler, veuillez envoyer un e-mail à : mediaroom@samtec.com.
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