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CON CORTESE RICHIESTA DI IMMEDIATA PUBBLICAZIONE			
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: mediaroom@samtec.com
		
I connettori a doppia funzionalità AcceleRate® mP riducono l’ingombro sulla PCB

New Albany, Indiana, 3 novembre 2026 — Samtec, Inc., leader nel settore dei connettori, ha lanciato i connettori con altezza d’impilamento di 10 mm AcceleRate® mP (UDM6 e UDF6) che combinano lamelle per la corrente di alimentazione e pin per i segnali. Questa doppia funzionalità – alta potenza e segnalazione digitale – elimina la necessità di connettori aggiuntivi, riducendo l’ingombro complessivo sulla scheda di circuiti stampati (PCB) senza andare a scapito delle prestazioni. I connettori AcceleRate® mP risultano quindi adatti per ogni applicazione che richieda versatilità riguardo all’instradamento della corrente di alimentazione e dei segnali in uno spazio limitato, incluse applicazioni di trasmissione dati, reti wireless 5G/6G, robotica e automazione industriale, strumentazione, militari e aerospaziali. 
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Per ridurre l’ammassamento nel connettore e assicurare un raffreddamento uniforme, le lamelle sono posizionate in parallelo alla lunghezza del corpo del connettore stesso, ossia ruotate di 90° rispetto ai comuni sistemi di alimentazione nel settore; questa collocazione consente la dissipazione ottimale del calore grazie anche alla notevole corrente tollerabile – fino a 15 A per lamella – e all’elevata tensione nominale di 200 V CA o 283 V CC. 

 L’esecuzione del connettore, ad array con configurazione aperta dei contatti, consente velocità di trasmissione dati fino a 64 Gbps in applicazioni PAM4 (32 Gbps con codifica NRZ) e maggiore flessibilità nell’instradamento: il progettista può assegnare, simultaneamente, sia i pin (per segnali sbilanciati e coppie differenziali) sia le lamelle di potenza, in modo da soddisfare i requisiti della specifica applicazione. I percorsi di massa possono essere posizionati strategicamente per ridurre la diafonia e controllare l’impedenza. 

Per aumentare ulteriormente la flessibilità di progettazione, è disponibile un’ampia scelta per i pin e le lamelle, ad altezze di impilamento sia di 5 mm che di 10 mm. La configurazione aperta dei contatti rende possibili 60, 120, 180 o 240 pin in totale su una griglia a sei file e 4, 6, 8 o 10 lamelle per alta potenza.

I connettori AcceleRate mP (UDM6, UDF6) hanno conseguito la certificazione SET. Severe Environment Testing è un’iniziativa Samtec studiata per eseguire le prove di determinati prodotti oltre le specifiche e le norme tipiche nel settore dei dispositivi di interconnessione, per far sì che tali prodotti rispondano a requisiti presenti in settori/applicazioni caratterizzati da ambienti avversi. I prodotti a norma SET sono approvati per missioni di Classe D che richiedono soluzioni dal costo contenuto, a consegna rapida e ad alta affidabilità per satelliti LEO, satelliti miniaturizzati compresi i cubesat e altre apparecchiature per l’esplorazione spaziale.

Per ulteriori informazioni tecniche, scaricare un modello 3D o effettuare un ordine, visitare samtec.com/acceleratemp. Per assistenza riguardo alla progettazione dei percorsi per la corrente di potenza e i segnali con riferimento alla configurazione aperta dei contatti contattare Samtec Signal Integrity Group all’indirizzo SIG@samtec.com. 

Profilo di Samtec, Inc. 
Samtec è un’azienda internazionale da 1 miliardo di dollari che produce una vasta gamma di soluzioni di interconnessione elettronica – da scheda a scheda ad alta velocità, cavi per frequenze elevate, dispositivi ottici da pannello e mid-board, soluzioni RF di precisione, soluzioni di impilamento flessibile e componenti e cavi micro/robusti. Grazie a oltre 40 sedi nel mondo e a prodotti venduti in più di 125 paesi, Samtec vanta una presenza globale che le consente di offrire un servizio clienti ineguagliabile. Samtec offre soluzioni di interconnessione di nuova generazione e di alta qualità per molteplici settori – trasmissione dati, telecomunicazioni, computer, dispositivi a semiconduttore, ambito medico, industriale, automotive, strumentazione e altri ancora. Per ulteriori informazioni, visitare www.samtec.com.

Samtec, Inc.
P.O. Box 1147
New Albany, IN 47151-1147
USA
Telefono: 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)
www.samtec.com/media-room

Il nostro ufficio stampa è sempre disponibile per condividere con giornalisti di tutto il mondo storie nuove molto interessanti. I rappresentanti della stampa e dei media possono contattarci per e-mail a: mediaroom@samtec.com.
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